**Załącznik nr 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. pomieszczenia | Powierzchnia m2 | Zakres Prac |
| Pokój socjalny parter  | 15,15 | * Likwidacja płytek na ścianie
* Malowanie i naprawa ścian
* Malowanie sufitu z naprawą pęknięć
* Wymiana oświetlenia na oprawy czarne LED - tuby
* Wykonanie dodatkowych gniazda 230V – 2szt
* Położenie paneli winylowych na podłodze oraz listwa przy przypodłogowa biała
* Wymiana drzwi na białe z ościeżnicą regulowaną
 |
| Korytarz parter | 24 | * Malowanie sufitu i niezbędne naprawy pęknięć
* Wymiana lamp na LED 3szt
* Wymiana kasetonów 13 szt
* Montaż paneli winylowych na podłodze oraz listew przypodłogowych
* Malowanie ścian
* Wymiana drzwi na białe z ościeżnicą regulowaną 4 szt.
* Dostawa i montaż drzwi szklanych 2280x2510, ścianka szkło 10mm ESG float, drzwi 8mm ESG float 900x200 (osobne postępowanie?)
 |
|
| 109 | 41 | * Wykonanie ścianki działowej GK z użyciem wypełnienia akustycznego
* Montaż drzwi białych w wykonanej ściance
* Wyrównanie wnęki płyta G/K pod montaż TV
* Montaż wykładziny dywanowej kostki w powstałych pomieszczeniach
* Malowanie ścian
* Malowanie i niezbędne naprawy sufitu
* Wymiana oświetlenia na panele LED, załączanie lamp w stosunku 50/50,
* Wykonanie 4 punktów gniazd podwójnych 230V
* Montaż floor box z zasilaniem 230V min. 2 gniazda pod stołem
* Przesunięcie istniejącego klimatyzatora i montaż dodatkowego
* Wykonanie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniem 108 i 109 oraz przesuniecie drzwi wejściowych w 109 z korytarza o ok. 1m (konieczny projekt zatwierdzony przez osobę uprawnioną - projektant)
* Montaż żaluzji pionowych w oknach
 |
| 110 | 41 | * Wykonanie ścianki działowej GK z użyciem wypełnienia akustycznego
* Montaż drzwi białych w wykonanej ściance
* Montaż wykładziny dywanowej w powstałych pomieszczeniach
* Malowanie ścian
* Malowanie i niezbędne naprawy sufitu
* Wymiana oświetlenia na panele LED, załączanie lamp w stosunku 50/50,
* Wykonanie 2 punktów gniazd podwójnych 230V
* Montaż klimatyzatorów - 2szt
* Montaż żaluzji pionowych w oknach
 |

**Uwagi:**

- Do wykonanych gniazd 230V dostarczyć protokoły pomiarowe

- Farba sufit: Tikurilla Opitva 5 mat biały

- Farba ściany : Tikurilla Optiva 5 mat 1930

- Farba pasy poziome na ścianie :

- Wykładzina dywanowa: Ampel Gobi Forward 573

- Listwa przypodłogowa biała Creativa LPC-20 H-11cm

- Drzwi PORTA CPL białe gładkie z płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem z ościeżnica regulowaną, klamka Porta Total chrom szczotkowany

- Lampy sufit Flat LED 60x60 ES-System

- Żaluzje pionowe tkanina szara EDEN 138

- Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości