**Załącznik nr 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. pomieszczenia | Powierzchnia m2 | Zakres Prac |
| Pokój socjalny parter | 15,15 | * Likwidacja płytek na ścianie * Malowanie i naprawa ścian * Malowanie sufitu z naprawą pęknięć * Wymiana oświetlenia na oprawy czarne LED - tuby * Wykonanie dodatkowych gniazda 230V – 2szt * Położenie paneli winylowych na podłodze oraz listwa przy przypodłogowa biała * Wymiana drzwi na białe z ościeżnicą regulowaną |
| Korytarz parter | 24 | * Malowanie sufitu i niezbędne naprawy pęknięć * Wymiana lamp na LED 3szt * Wymiana kasetonów 13 szt * Montaż paneli winylowych na podłodze oraz listew przypodłogowych * Malowanie ścian * Wymiana drzwi na białe z ościeżnicą regulowaną 4 szt. * Dostawa i montaż drzwi szklanych 2280x2510, ścianka szkło 10mm ESG float, drzwi 8mm ESG float 900x200 (osobne postępowanie?) |
|
| 109 | 41 | * Wykonanie ścianki działowej GK z użyciem wypełnienia akustycznego * Montaż drzwi białych w wykonanej ściance * Wyrównanie wnęki płyta G/K pod montaż TV * Montaż wykładziny dywanowej kostki w powstałych pomieszczeniach * Malowanie ścian * Malowanie i niezbędne naprawy sufitu * Wymiana oświetlenia na panele LED, załączanie lamp w stosunku 50/50, * Wykonanie 4 punktów gniazd podwójnych 230V * Montaż floor box z zasilaniem 230V min. 2 gniazda pod stołem * Przesunięcie istniejącego klimatyzatora i montaż dodatkowego * Wykonanie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniem 108 i 109 oraz przesuniecie drzwi wejściowych w 109 z korytarza o ok. 1m (konieczny projekt zatwierdzony przez osobę uprawnioną - projektant) * Montaż żaluzji pionowych w oknach |
| 110 | 41 | * Wykonanie ścianki działowej GK z użyciem wypełnienia akustycznego * Montaż drzwi białych w wykonanej ściance * Montaż wykładziny dywanowej w powstałych pomieszczeniach * Malowanie ścian * Malowanie i niezbędne naprawy sufitu * Wymiana oświetlenia na panele LED, załączanie lamp w stosunku 50/50, * Wykonanie 2 punktów gniazd podwójnych 230V * Montaż klimatyzatorów - 2szt * Montaż żaluzji pionowych w oknach |

**Uwagi:**

- Do wykonanych gniazd 230V dostarczyć protokoły pomiarowe

- Farba sufit: Tikurilla Opitva 5 mat biały

- Farba ściany : Tikurilla Optiva 5 mat 1930

- Farba pasy poziome na ścianie :

- Wykładzina dywanowa: Ampel Gobi Forward 573

- Listwa przypodłogowa biała Creativa LPC-20 H-11cm

- Drzwi PORTA CPL białe gładkie z płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem z ościeżnica regulowaną, klamka Porta Total chrom szczotkowany

- Lampy sufit Flat LED 60x60 ES-System

- Żaluzje pionowe tkanina szara EDEN 138

- Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości